|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Chất Liệu/mô tả-Kích thước** | **Đvt** | **Khối lượng** | **Đơn giá Vnđ** | **Thành tiền Vnđ** |
|  | **Gói thầu :CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO** |  |  |  |  |  |
|  | Phần C: CÁC BIỂU MẪU  Mẫu số 1   1. BẢNG TIÊN LƯỢNG   GÓI THẦU: *Cung cấp, lắp đặt biển hiệu quảng cáo*  CÔNG TRÌNH: **Trụ sở Chi nhánh SHB Quảng Ninh** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Chất Liệu/mô tả-Kích thước** | **Đvt** | **Khối lượng** | **Đơn giá Vnđ** | **Thành tiền Vnđ** |
|
|  | **Gói thầu :CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BIỂN HIỆU QUẢNG CÁO** |  |  |  |  |  |
| **I** | **LO GO + BỘ CHỮ SHB TRÊN NÓC NHÀ** | |  |  |  |  |
| 1 | Khoan tạo lỗ vào tường, nền BTCT trên mái nhà | *Đường kính lỗ D22 bao gồm Keo cấy thép Ramset Epcon G5, Hilti HIT RE 100, Fischer EB 390S, Tecfi SWE01 SL: 18x4* | lỗ | 72.00 |  |  |
| 2 | Bu lông cường độ cao M20 | *Nguyên liệu: Thép. Cấp bền: 8.8. Đường kính: M20. Chiều dài: 80mm* | cái | 72.00 |  |  |
| 3 | Chống thấm phần khoan nền bê tông gắn bản mã |  | Gói | 1.00 |  |  |
| 4 | **Hệ khung inox sau chữ** + Quy cách, chất liệu: Hệ khung inox 304 hộp vuông 50x50 dày 3mm được hàn khung theo kích thước chữ, liên kết hàn chữ - chi tiết theo bản vẽ đính kèm |  | md | 220.00 |  |  |
| 5 | Hệ khung thép hộp mã kẽm tăng cường chống bão, gió: Hệ khung gia cố, sử dụng sắt hộp mạ kẽm 75x75x1,8mm hàn liên kết kết hợp cùng sắt hộp mạ kẽm 30x60 tạo thành khung, kết hợp cùng bản mã buloong được gia cố liên kết | 02 hệ | Kg | 1300.00 |  |  |
| 6 | Bản mã thép KT 200x320x8mm | *Bao gồm phụ kiện nếu có* | bộ | 18.00 |  |  |
| 7 | Bản mã thép KT 200x470x8mm | *Bao gồm phụ kiện nếu có* | bộ | 18.00 |  |  |
| 8 | Bản mã inox 150x150 dày 5mm | *Bao gồm phụ kiện nếu có* | bộ | 18.00 |  |  |
| 9 | **'Nội dung: Logo SHB (kích thước 5400 mm\*1800mm):** + Quy cách, chất liệu: Logo tạo khung sắt hộp 20x20 mạ kẽm uốn theo nội dung từng ký tự của Logo, từng chữ - Tạo khối hộp chữ dày 15 - 18 cm - Mặt trên căng bạt 3M™ Panagraphics™ theo khối chữ dược uốn;  - Mặt bạt được dán liên kết với decal 3M Mã màu cam 3M,. Mã màu xanh 3M -Phần thân chữ sử dụng Inox 304 x 1.2mm gia công viền ôm mặt chữ 20mm được ốp bọc thân chữ - Phần bên trong chữ sử dụng Led Hàn Quốc nhãn hiệu SSlight , Startec , kết hợp đế Alu 3mm nhãn hiệu Alcorest bịt kín đi keo chống nước mưa và côn trùng.  - Đèn led đặt với khoảng cách cách nhau 1 thân bóng |  | m2 | 20.00 |  |  |
| 10 | Nguồn 12V - 33A Hàn Quốc Union hoặc tương đương |  | bộ | 14 |  |  |
| 11 | Tủ điện Sino, (Bao gồm: Aptomat, timer hẹn giờ Panasonic(TBT118), Khởi động từ Sino, tủ điện) |  | bộ | 1 |  |  |
| 12 | Dây điện nguồn trần phú 2x10 (có ruột gà) |  | md | 150 |  |  |
| 13 | Bê tông + thép chủ 4 fi 16, thép đai fi 6 a200 (đế bê tông chân trụ biển quảng cáo) kich thước cao 360mm, rộng 500mm (bao gồm vận chuyển, copha, bê tông, thép) |  | m3 | 20 |  |  |
| 14 | Sử dụng Godola, cẩu, giàn giáo biện pháp thi công an toàn khác trên cao ngoài nhà |  | gói | 1 |  |  |
| 15 | Chi phí xin phép, |  | gói | 1 |  |  |
| 16 | Sử dụng Godola, cẩu, giàn giáo biện pháp thi công an toàn khác trên cao ngoài nhà |  | gói | 1 |  |  |
| **II** | **BỘ LOGO + CHỮ TRÊN MÁI SẢNH TÒA NHÀ** | |  |  |  |  |
| 1 | Làm chữ hộp nổi có led modul hắt sáng: "Logo+SHB": 01 bộ chữ trên mái sảnh kính tòa nhà KT: 4.10\*1,2 m | *Inox 304-1,2mm + mica 3mm + alu 3mm Vật liệu: Chữ, LOGO, Dải Line dựng hộp, cạnh chữ dựng bằng Inox 304 dầy tấm 1,2mm, trắng xước gấp mép >= 3mm, phần gập mép bên trong lọt sáng bằng tỷ lệ chữ logo thực tế, hông hộp chữ uốn nổi 80mm. Mica Đài loan 3mm xuyên sáng cắt laze (mã theo quy định SHB). Dán đế tấm alu Alcorest 3mm dựng hộp 50 mm. Gắn lên nền biển Alu = vít & ke, bao gồm chữ + LOGO theo BV thiết kế chi tiết. 'Bên trong có lớp Mika dẫn sáng 3mm MÃ Mika xanh FS 327; mầu cam FS 266 Đèn led gắn trong Logo SHB + dải Line + chữ tên Ngân hàng: LED modul xuất xứ Hàn Quốc Mã sản phẩm NL-GOQ-3LED hoặc dòng sản phẩm tương đương có Chip LED Samsung (SMD 5630).Kích thước 66D x 15 Rx 8.5H (mm); 44mm x 44mm x 9.0mm Công suất 1.5W (màu 0.72W) Điện áp DC 12V Góc nhìn 150 độ Quang thông 120lm (màu trắng lạnh)( chất liệu)ABS được phủ nhựa Epoxy trong suốt Tuổi thọ> 42.000 giờ Khối lượng 8g* | m2 | 4.92 |  |  |
| 2 | Nguồn 12V - 20A - 40 A | *Đài Loan - Model LRS 350-12* | Bộ | 4.00 |  |  |
| 3 | Timer hẹn giờ (Panasonic) Tủ điện+Bộ hẹn giờ: Đồng hồ hẹn giờ nguồn pin - Panasonic(TB1118K) | *Panasonic* | Bộ | 1.00 |  |  |
| 4 | Tủ điều khiển điện - tủ điện Sino (01 cái cho 01 bộ logo đèn led): , Khởi động từ GMC-LS, Attômát, Vỏ tủ điều khiển điện | *Việt Nam* | Bộ | 1.00 |  |  |
| 5 | Inox 304 gia cố Logo + Bộ chữ | *Hộp vuông 50x50 dày 3mm được hàn khung theo kích thước chữ* | md | 30.00 |  |  |
| 6 | Dây điện nguồn (có ruột gà) | *2x2.5mm Cadivi, Trần Phú hoặc tương đương* | md | 100.00 |  |  |
| 7 | Lắp dựng giàn giáo ngoài thi công nhà mặt tiền >5m đến 10m chiều cao trên 3 tầng (bao gồm chi phí lắp dựng giáo trên vỉa hè) |  | Gói | 1.00 |  |  |
| 8 | Cổng nhận diện thương hiệu | *Tấm Alcorest PE, dầy tấm 3mm, lớp nhôm phủ, mã EV3005.* | md | 16.00 |  |  |
| **III** | **QUẢNG CÁO TRONG NHÀ** | |  |  |  |  |
| 1 | "Logo+SHB" chữ hộp nổi gắn trên Backdrop. KT: theo thiết kế nhận diện TH | *Mica Đài loan 3mm dán đế dầy hộp chữ 50mm. Mika theo mã quy định: Mika màu cam mã FS 266 Mika màu xanh mã FS 327* | m2 | 3.690 |  |  |
| 2 | "Đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp" chữ hộp nổi gắn trên Backdrop KT: theo thiết kế nhận diện TH | *Mica Đài loan 3mm dán đế dầy hộp chữ 10mm. Mika theo mã quy định: Mika màu nâu mã FS 814* | bộ | 2.000 |  |  |
| 3 | "Dải nhận diện cam - xanh" Làm hộp nổi gắn trên Backdrop. KT: theo thiết kế nhận diện TH | *Mica Đài loan 3mm dán đế dầy hộp chữ 20mm. Mika theo mã quy định: Mika màu cam mã FS 266 Mika màu xanh mã FS 327* | m2 | 2.000 |  |  |
| 4 | Poster | *Biển hộp đèn 1 mặt đứng gắn lên tường độc lập, khung inox, mặt mika trong 5mm-8mm, nội dung in Decal PP, R 900m x C1200mm* | Bộ | 6.000 |  |  |
| 5 | Biển tên các phòng ban trong VP + Xích treo. Mika trong sơn phun ngược màu vàng, chữ xanh tím treo xích | *C150mmD400mm* | Cái | 20.00 |  |  |
| 6 | Ảnh sự kiện (in nội dung theo PR chỉ định, bao gồm khung lót, hoàn thiện) |  | Cái | 3.000 |  |  |
| 7 | Bảng tên chi nhánh.  Bảng tên CN inox304 màu vàng gương 1,2mm, ăn mòn phun sơn theo thiết kế có chân khay 20mm | *inox304 màu vàng gương 1,2mm, ăn mòn phun sơn theo thiết kế có chân khay 15mm* | Cái | 1.000 |  |  |
| 8 | Cắt Decan dán ô số thứ tự quầy 1.2.3…Ô tròn D100 chữ font Vnhelvetilsh dày chữ 15mm |  | Bộ | 11.000 |  |  |
| 9 | Hộp đèn biển vẫy ATM, Western Union và biển điểm thu NSNN | *Hộp đèn biển vẫy Western Union và biển điểm thu NSNN. Hộp đèn biển vẩy Mika (Đài loan) trắng sữa in hút nổi 2 bên và bồi decan KT 600x900mm, Biển hộp Mika hút nổi 2 mặt, khung nhôm bo cạnh + đèn Led bên trong(hoặc neon),cắt Decan nội dung âm bản trực tiếp trên mặt biển.* | cái | 1.000 |  |  |
| 10 | Decal giờ giao dịch |  | Bộ | 1.000 |  |  |
| 11 | Dán decal mờ có dải logo (cửa kính và vách kính) trên cửa vách kính |  | m2 | 500.000 |  |  |
| 12 | Decal lưới dán kính |  | m2 | 250.000 |  |  |
|  | **Tổng** | |  |  |  |  |
|  | **Thuế VAT** | |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | |  |  |  |  |

**Đại diện hợp pháp của bên chào hàng**

**(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)**